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  绝热保温材料物理性能检验委托单
委托编号：

	样品来源
	□普通送检      □复检      □见证送样      □监督抽检
	抽样人
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程部位
	

	工程地址
	

	施工单位
	
	施工许可证书编号
	

	送 样 人
	
	电话
	
	见证单位

（签章）
	

	见 证 人
	
	电话
	
	
	

	检验依据
	□GB/T 10801.2-2018
	□GB/T 11968-2020
	□GB/T 20473-2021

	样品名称
	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	蒸压加气混凝土砌块
	玻化微珠保温砂浆

	检验项目
	□导热系数      □压缩强度 
□表观密度（注：需要设计值）

设计值：□≤（   ）kg/m3

□≥（   ）kg/m3

□其他：
	□导热系数      □抗压强度
□干密度

□其他：


	□导热系数      □抗压强度
□干密度

□其他：



	型号规格
	□X150  □X250  □：
	□A5.0  □A3.5  □：
	□Ⅰ型   □Ⅱ型   

	
	□030   □034   □：
	□B07   □B06   □：
	

	
	尺寸：（  ）*（  ）*（  ）mm
	尺寸：（  ）*（  ）*（  ）mm
	尺寸：（  ）*（  ）*（  ）mm

	样品编号
	

	生产厂家
	
	批量
	

	备   注
	

	付款单位
	□委托单位                □施工单位               □其他：

	样品状态
	□正常 □异常
	报告领取
	□取报告凭证  □其他方式
	样品处理意见
	□退样   □不退样

	委 托 方

签名确认
	本委托方对所提供以上信息的真实性、准确性负责。 

签名：             日期：     年   月   日


收样人：                                                          收样日期：      年    月    日

声明：表中信息必须真实、准确、清晰填写，一经填写完毕及确认后，本单位原则上不受理检测报告相关信息更改。
      谢谢您的理解与配合！
说明：1、委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，按时支付费用，领取报告。
      2、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起10个工作日内领回，逾期或无要求时由本司自行处理。
      3、见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。
      4、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。
      5、检测单位保证检验的公正性、对检验数据负责，为委托提供的样品及其有关资料保密。
      6、检测单位地址：广东省茂名市信宜市丁堡镇信义大道南1号      电话:0668-8831789       邮编：525345
