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[ SYNTRUST GK



JXGK-IV-A/W-060

增强加固材料检验检测委托单

委托号：
	样品来源
	(普通送检    □复检    □见证送样   □监督抽检
	抽样人
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	

	施工单位
	
	施工许可证书编号
	

	送 样 人
	
	电 话
	
	见证单位

（签章）
	

	见 证 人
	
	电 话
	
	
	

	材料种类/检评依据
	材料类型
	试验方法
	检测项目

	□耐碱玻璃纤维网格布

（JC/T 841-2007）
	单位面积质量（g/m2）：
	
	GB/T7689.5-2013

GB/T9914.3-2013
	□单位面积质量 □拉伸断裂强力

□断裂伸长率   □耐碱性

	□耐碱玻纤网
（JG/T 158-2013）
	□普通型 □加强型  □：
	
	

	□镀锌电焊网

（GB/T 33281-2016）
	丝径D（mm）：
	
	GB/T 33281-2016

GB/T 2972-2016
	□丝径       □焊点抗拉力
□抗腐蚀试验 □网孔中心距偏差

	□泡沫玻璃绝热材料

（JC/T 647-2014）
	□Ⅰ 型 □Ⅱ型  □Ⅲ型  □Ⅳ型
	GB/T 5486-2008
	□密度/体积密度  □吸水率
□抗压强度

	□其他：
	
	
	

	样品名称
	
	生产厂家
	

	样品编号
	工程部位
	规格型号
	批号/生产号
	生产日期
	代表批量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备   注
	

	付款单位
	□委托单位          □施工单位          □其他：

	样品处理

意见
	□退样  □不退样
	报告领取
	□取报告凭证 □其它方式
	样品状态
	□ 正常 □ 异常

	委托方签名确认
	本委托方对所提供以上信息的真实性、准确性负责。
签名：                     日期：      年    月    日


收样人：                                                       收样日期：      年     月       日
声明：表中信息必须真实、准确、清晰填写，一经填写完毕及确认后，本单位原则上不受理检测报告相关信息更改。
      谢谢您的理解与配合！
说明：1、委托方确认检验项目、检验依据，保证所提供样品和资料的真实性，按时支付检测费用、凭委托单领取报告。
      2、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起10个工作日内领回，逾期或无要求时由本司自行处理。
      3、见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。
      4、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。
      5、检测单位保证检验的公正性、对检验数据负责，为委托提供的样品及其有关资料保密。
      6、检测单位地址：广东省茂名市信宜市丁堡镇信义大道南1号    电话:0668-8831789     邮编：525345
 








